Hinweise zur Bedienung der Geräte

Einschalten/Ausschalten

Das Ein- und Ausschalten der gesamten Medientechnik erfolgt über das Touchpanel der Mediensteuerung (siehe Bedienung der Mediensteuerung in den Hörsälen

Schalten Sie darüber hinaus keine Geräte an ihrem Hauptschalter ab!

Projektor

wird in den Szenarien „Projektion“, „Doppelprojektion, etc. automatisch eingeschaltet. Die Quellenwahl und die Aufteilung bei Einzel- und Doppelprojektion erfolgt über das Touchpanel.

PC

Einschalten des PC's an Gehäusevorderseite

Eingabe der TU-Nutzerkennung und Passwort am Display

Achten Sie darauf, dass Sie sich an der TU-Clausthal Domäne anmelden

tu-clausthal\uid

Stiftdisplay

Einschalten am Displays

Alle Stiftdisplays sind von Smartboard und verwenden die Stift-Software des Hersteller.

Zur einmaligen Kalibrierung des Stiftes s. “Nutzung des Stiftdisplays„

Dokumentenkamera

Gerät mit Strom- und Videozuleitung (DVI) verbinden, sofern nicht bereits aufgestellt

Den Kameraarm NUR über den „Push“- Griff ohne Druck hochklappen

Kamera schaltet und fokussiert sich automatisch ein

zum Ausschalten Kameraarm über den „Push“- Griff ohne Druck herunterziehen

Funkmikrofon Headset

Einschalten des Senders am Gerät (on/off)

Achten Sie beim Anlegen des Funkmikrofons darauf, dass Sie Ihren Kopf frei bewegen können, ohne das das Mikrofon stark verrutscht!

Die Funkmikrofone stehen im Normalfall auf „Mute“ (Stummschaltung- an der Oberseite des Senders wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet) und sollten am Ende der Präsentation auch wieder auf diese Einstellung zurückgestellt werden

Funkmikrofon Anstecker

Bitte die Gebrauchshinweise (siehe Funkmikrofon Headset) beachten

Den Funkmikrofon-Anstecker können Sie ca. 25 cm unter Ihrem Mund an Ihrem Jacket befestigen.

Nach dem Gebrauch die Mikrofone wieder in die entsprechenden Ladestationen stellen. Die LED signalisiert Ihnen ob der Ladevorgang initiiert wurde.

Presenter

Die Fernbedienung dient dem Weiterschalten bei Folienvorträgen.

Schalten Sie den Presenter vor und nach Benutzung ein bzw. aus!

Notebook- Videoanschlüsse

An den Vortragspulten befinden sich bei den meisten Hörsälen sowohl ein analoger (VGA) als auch ein digitaler (HDMI oder DVI) Anschluss für ein Notebook.

Genau Angaben siehe Übersicht der Medientechnik in den Hörsalen

Aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Videoleitungen (VGA, DVI, HDMI, Displayport, Apple-Varianten, …) können wir nicht für jedes Notebook passende Adapter bereithalten. Informieren Sie sich daher im Vorfeld über die Möglichkeiten oder bringen Sie eigenes Zubehör mit!

Sonstiges

Audimax
Die Klimaanlage sollte auf Stufe 1 laufen (neben dem Stiftdisplay befindet sich eine weiße Box, an der es zwei Tasten gibt (St1 und St2). Die zweite Stufe sorgt für eine „Power- Belüftung“ und schaltet sich nach einigen Minuten auf die erste Stufe zurück.