Videokonferenzanlagen

Einleitung

Videokonferenzen zeichnen sich durch eine gute Audio- und Videoqualität aus. Beim Einsatz von Raum-Konferenzanlagen kann das Gespräch mehrerer Personen ohne spürbare Beeinträchtigungen zu einem anderen Ort übertragen werden. Video-Konferenzgeräte arbeiten nach dem Standard H.323 und SIP. Dadurch sind Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kompatibel. Verbindungen zu Skype oder Webkonferenz-Lösungen sind aber nicht ohne weiteres möglich.

Videokonferenzanlagen an der TU Clausthal

An der TU Clausthal gibt es mehrere Videokonferenz-Anlagen. Sie bieten mindestens folgende Funktionen:

Videoauflösung 1280×720 oder 1920×1080

Audio-Qualität 22kHz

parallele Übertragung eines PC-Bildschirms

Einige Anlagen sind in Hörsäle integriert und werden für die Übertragung von Vorlesungen genutzt. Andere stehen in Besprechungsräumen und werden für Meetings genutzt.

VK-Anlagen in Hörsälen

Hörsaal	Gebäude	Plätze
MM-Hörsaal Tannenhöhe	D5	40
Physik-Hörsaal	C2	280
Exxon-Mobil-Hörsaal	C21	45
EST Seminarraum	GS	36
Seminarraum Theoretische Physik	C11	24

VK-Anlagen in Besprechungsräumen

Institut	Gebäude	Raum
Hauptgebäude	A1	Präsidium
Hauptgebäude	A1	Senatssitzungszimmer
Rechenzentrum	B5	VK-Raum
EST	GS	Besprechungsraum
DS-Celle	CE	Besprechungsraum
Informatik	D3	Besprechungsraum
IPSSE	C10	VK-Raum
Wirtschaftwissenschaft	D2	Besprechungsraum
Wirtschaftwissenschaft	D2	Besprechungsraum
Erdöl- und Erdgastechnik	C21	Videokonferenzraum

Videokonferenzen am Arbeitsplatz

Um am Arbeitplatz Video-Konferenzen zu nutzen, sich mit Videokonferenzräumen zu verbinden oder an Mehrpunkt-Konferenzen teilzunehmen, gibt es Software-Lösungen und Apps für Mobilgeräte.

Das Rechenzentrum bietet für die Mitarbeiter der TU Clausthal den Dienst DFNconf an.

Weitere Informationen

DFN Videokonferenzdienst https://www.conf.dfn.de/

Videokonferenz Handbuch http://vcc.zih.tu-dresden.de/index.php?linkid=1.4

Arbeitskreis Viktas http://www.dini.de/ag/viktas/