Verwendung von Calling Cards

Bei allen digitalen Apparaten ist nach Anwahl der Provider-Zugangsrufnummer der Apparat auf MFV (Tonwahl) umzustellen, so dass die PIN-Nummer eingegeben werden kann. Je nach Apparatetyp wird diese Möglichkeit im Display angezeigt „MFV“ (nebenstehende Taste drücken) oder ist über die Eingabe **8 einzuleiten.

Nach Beendigung des Gespräches wird die Umstellung automatisch gelöscht.

Support TK