VPN Konfiguration unter Windows

Bitte stellen Sie eine Verbindung zum VPN nur dann her, wenn Sie sich nicht im Netzbereich (WLAN / Institutsnetz) der TU Clausthal befinden.

Bitte beachten Sie: Das VPN unterstützt derzeit nur den Transport von IPv4. Bei aktiviertem IPv6 auf dem Klienten werden Verbindungen zu IPv6-Zielen nicht getunnelt. Um dies zu erzwingen, sollte ggf. IPv6 auf dem Klienten deaktiviert werden.

Installation des TU Clausthal VPN Profils

Laden Sie das Konfigurationspaket herunter (Download) und entpacken Sie dieses mit Hilfe der Funktion Alle Extrahieren… an einen Ort Ihrer Wahl.

Starten Sie die VPN Einrichtung durch Rechtsklick→„Als Administrator ausführen“ auf die Datei „VPNinstall.bat“ aus dem Verzeichnis, in das Sie die Dateien gerade entpackt haben.

Konfigurationsscript "Als Administrator ausführen"

Starten Sie das System nach der Installation unter Windows 7 neu.

Verbindungsaufbau unter Windows 7

Verbindungsaufbau unter Windows 8

Verbinden mit dem VPN-Netzwerk unter Windows 7

Wählen Sie aus Ihren angezeigten Netzwerken unter dem Abschnitt „Einwähl- und VPN-Netzwerke“ das VPN-Netzwerk „TUC VPN“ aus und verbinden Sie sich mit diesem.

Konfigurationsscript "TUC VPN auswählen" "Auf Verbinden linksklicken"

Eingabe des RZ-Benutzernamens (ohne Domäne) und des RZ-Unix-Passworts und bestätigen Sie mit „Verbinden“.

Verbinden mit dem VPN-Netzwerk unter Windows 8 oder Windows 8.1

Wählen Sie aus Ihren angezeigten Netzwerken (Netzwerksymbol im Infobereich) das VPN-Netzwerk „TUC VPN“ aus und verbinden Sie sich mit diesem.

Eingabe des RZ-Benutzernamens und des RZ-Unix-Passworts und bestätigen Sie mit „OK“.