eduroam mit Windows 8 / 8.1

In dieser Anleitung wird die automatische Einrichtung des TU Clausthal WLANs unter Windows 8 Prof. beschrieben.

Voraussetzungen

Beachten Sie: Mit der Anmeldung an „eduroam“ erkennen Sie die Benutzungsordnung, sowie die Betriebsregelungen zum Wireless LAN der TU Clausthal an. Wir möchten Sie bitten, beide Dokumente sorgfältig zu lesen.
Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende dieser Seite unter der Überschrift Kompatibilitätsprobleme. Zur Zeit können wir noch nicht garantieren, dass der Zugang zum Campus-WLAN mit jedem Endgerät problemlos funktioniert. Wenn es Probleme gibt, so liegen diese meist am Treiber der jeweiligen WLAN-Karte und nicht am Campus-WLAN selbst!

Betriebsregelung akzeptieren

Die Betriebsregelung muss vor der eduroam-Nutzung elektronisch anerkannt werden, sonst ist eine Nutzung von eduroam nicht möglich.

Konfiguration des TU Clausthal WLAN

Download des automatischen Konfigurationspakets

Laden Sie das Konfigurationspaket herunter (Download)1) Veröffentlicht unter der Apache-2.0-Lizenz und entpacken Sie dieses mit Hilfe der Funktion Alle Extrahieren… an einen Ort Ihrer Wahl.

Ausführen des automatischen Konfigurationspakets

Starten Sie die WLAN Einrichtung durch Rechtsklick→„Als Administrator ausführen“ auf die Datei „eduroam_config.cmd“ aus dem Verzeichnis, in das Sie die Dateien gerade entpackt haben.

Anmeldung an WLAN "eduroam"

Klicken Sie auf das WLAN-Icon in ihrer Starleiste, wählen Sie dann „eduroam“ aus und geben Sie Ihre Nutzerdaten ein (<uid>@tu-clausthal.de).

"Die Anmeldung ist nur dann möglich, wenn die Betriebsregelung akzeptiert wurde

Die Anmeldung schlägt fehl, solange nicht die Betriebsregelung "WLAN" akzeptiert wurde. Aufgrund von Unterschieden im Anmeldeverfahren zwischen Unix und Windows kann es für eine erfolgreiche Anmeldung erforderlich sein, vorher auf der Passwortänderungsseite des RZ das Passwort zu ändern bzw. neu zu setzen!

Problembehebung

"Bis gestern funktionierte alles, ich habe nichts verändert"

Bitte kontrollieren Sie, ob Sie ihre monatliches Volumengrenze von 10Gb überschritten haben. Dazu melden Sie sich bitte an der Webseite Netinfo2: WLAN-Traffic an.

Meldung "Eingeschränkte Konnektivität"

Wenn Sie für die verwendete Drahtlosschnittstelle eine IP-Adresse manuell eingestellt haben, verwendet Windows nicht die von uns für das WLAN angebotene IP-Adresse. Ändern Sie die Einstellungen ihrer Drahtlosschnittstelle auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ und auf „DNS-Adresse automatisch beziehen“ ein. Wenn Sie die manuell festgelegte IP-Adresse in anderen WLAN-Netzen benötigen, können Sie diese unter „Alternative Konfiguration“ wieder eingeben.

Meldung "Diese Drahtlosschnittstelle ist nicht im System vorhanden." vom Script

Wenn in der übrigen Ausgabe des Scripts irgendwo eine Erfolgsmeldung erscheint, ist diese Meldung zu ignorieren - sie bezieht sich auf einen Adapter der fälschlicherweise als Drahtlos-Netzwerkverbindung identifiziert wurde, sich aber nicht für die Anwendung des Eduroam-Profils eignet. Wenn es sonst keine Erfolgsmeldungen gibt, kommen Sie bitte ins RZ, um den Fehler genauer zu untersuchen.

Anmeldung schlägt fehl, obwohl alles richtig sein müsste.

Windows 7 unternimmt im Hintergrund offenbar in kurzer folge Anmeldeversuche mit falschen Anmeldedaten, ohne das das dem Benutzer angezeigt wird. Dadurch wird ein Schutzmechanismus im eduroam-Netz aktiviert, der den Computer für die nächsten 60 Sekunden sperrt. Abhilfe schafft hier, die WLAN-Antenne für wenigstens 60 Sekunden abzuschalten, so dass definitiv keine Anmeldeversuche unternommen werden können.

Unserer Erfahrung nach funktioniert die Anmeldung, wenn man nach der Wartezeit das WLAN wieder aktiviert.

Obskure Probleme, die sich nicht wirklich greifen lassen

Bitte aktualisieren Sie den Treiber ihrer WLAN-Karte.

Kompatibilitätsprobleme

Wir haben leider feststellen müssen, dass es bei einigen Wireless-Inferfaces zu Problemen kommen kann. Geräte die mit folgenden WLAN-Karten ausgeliefert werden, lassen sich zur Zeit nicht mit unserer WLAN-Infrastruktur koppeln:

Qualcomm Atheros

AR9285

AR9485

AR5007EG

AR5B125

AR5BWB222

AR9002WB-1NG
Nach Installation eines anderen Treibers (meist Treiber für Windows 7) funktioniert der WLAN-Zugang eventuell mit den oben genannten WLAN-Karten. Hier finden Sie eine Installationsanleitung.

Broadcom 802.11n (BCM43xx)
ohne Erfolg getestete Treiber:

Microsoft-Treiber Version ?

Broadcom-Treiber Version 6.30.59.20 von Acer

Ralink RT5390R