Anrufliste

Einleitung

Seit dem 01.12.2015 steht auf unseren Telefonapparaten der Typen 40xx,80xx und 4068 eine erweiterte Anrufliste zur Verfügung. Diese Liste beinhaltet die bis zu 100 letzten Gespräche. Diese Anrufliste auf dem Apparat ist durch das Apparatekennwort geschützt!! Das Standart Apparatekennwort für die Liste lautet 0000 und sollte sofort am Telefon mit der Funktion *29 auf ein neues geändert werden!!!!

*Bitte ändern Sie Ihr persöhnliches Apparatekennwort umgehend um Missbrauch zu vermeiden!!**

In der Liste werden 4 Zustände unterschieden.

1. Ankommend erfolgreich 2. Ankommend erfolglos (nicht angenommen) 3. Abgehend erfolgreich 4. Abgehend erfolglos

Diese Zustände sind durch die vorangestellten Symbole auf dem Display erkenntlich. Pfeil nach oben = abgehend, Pfeil nach unten = ankommend, o = erfolgreich , x = erfolglos.

Bedienung